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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Контейнер для системы Мультилифт 20 куб.м.
МЛ-20-3/4-1


1. Назначение
1.1 Контейнер для системы Мультилифт (далее МЛ) предназначен для сбора, временного хранения и транспортировки твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора и твердых коммунальных отходов.

2. Техническое описание
2.1 МЛ представляет собой конструкцию каркасного типа со скосами от пола к боковым стенкам 45° с установленными направляющими, роликами и дышлом для погрузки на спец. технику, оборудованную системой мультилифт.
Направляющие – балка №18 с усилением из листа 4 мм,
Дно – лист 4, усиление из гнутого швеллера 100х50х3,
Боковые стенки - лист 3 мм, усиление из гнутого швеллера 100х50х3 по 5 шт вертикально, 1 шт по горизонтали, 
Торцевая стенка - лист 3 мм, усиление швеллером №14, дышло – круг ø50мм
Ворота - лист 3 мм, усиление из гнутого швеллера 100х50х3, воротная рама - профильная труба 100х100х4, рама створок - профильная труба 100х40х3
Верхняя обвязка - профильная труба 100х100х4
Ролики – труба ø159х8, бронзовые втулки скольжения.
На роликах и петлях установлены пресс-маслёнки.

2.2 Технические характеристики:
Объем (куб.м.): 20
Грузоподъемность (т): 15
2.3 Габаритные размеры:
Длина (мм): 6100
Ширина (мм): 2480
Высота (мм): 1820
2.4 Вес (кг): 1750
2.5 Защита поверхности: грунт-эмалью 3 в 1 Антикор.

3. Комплектность поставки:
Контейнер – 1 шт
Паспорт – 1 шт
Допускается поставлять один паспорт на партию контейнеров.

4. Транспортировка и хранение:
4.1 Транспортировка МЛ может осуществляться любым видом транспорта
4.2 МЛ транспортируется и поставляется без упаковки

5. Эксплуатация
5.1 При установке контейнера требуется обеспечить его устойчивое положение 
5.2 Запрещается загружать контейнер более установленной грузоподъёмности
5.3 Запрещается перемещать контейнер методом волочения. Для перемещения использовать спец. технику с системой мультилифт или грузоподъёмную технику.
5.4 Запрещается складирование мусора в контейнере методами трамбование прессования.

6. Техническое обслуживание
6.1 Регулярно проводить визуальный осмотр ответственных узлов МЛ на наличие механических повреждений. При необходимости произвести ремонт. 
Запрещается использование контейнера при наличии повреждений ответственных узлов.
6.2 Регулярно смазывать петли и ролики. 
Не допускать работы без смазки.
6.3 Регулярно обновлять лакокрасочное покрытие


7. Гарантии изготовителя
7.1 Гарантийный срок хранения МЛ – 2 года со дня изготовления
7.2 Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении условий эксплуатации – 1 год
7.3 Изделие изготовлено в соответствии с DIN30722
7.4 Гарантия не распространяется:
7.4.1  На лакокрасочное покрытие
7.4.2  При наличии явных механических повреждений
7.4.3  При не соблюдении требований технического обслуживания
7.4.4  При использовании контейнера не по назначению
7.4.5 [bookmark: _GoBack] При превышении допустимой грузоподъемности

8. Отметка о продаже
Количество в партии:
Дата изготовления:
Дата продажи:										
МП
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